7.7. Kodowanie z wielu wejściowych plików obrazkowych (JPEG,PNG lub TGA)
Poprzedni | Rozdział 7. Kodowanie z MEncoderem | Następny

## 7.7. Kodowanie z wielu wejściowych plików obrazkowych (JPEG,PNG lub TGA)

MEncoder jest w stanie stworzyć film z jednego lub wielu plików JPEG, PNG lub TGA. Poprzez proste kopiowanie ramek może stworzyć pliki MJPEG (Motion(ruchomy - przypis tłumacza) JPEG), MPNG (Motion PNG) lub MTGA (Motion TGA).

Jak to działa:

1. MEncoder dekoduje wejściowy obrazek/obrazki z pomocą biblioteki `libjpeg` (w przypadku dekodowania PNG, skorzysta z `libpng`).

2. Potem MEncoder kompresuje zdekodowane pliki podanym kompresorem (DivX4, Xvid, ffmpeg msmpeg4, itd.).

Przykłady. Opis i sposób działania funkcji `-mf` znajdują się na stronie man.

Tworzenie pliku DivX4 ze wszystkich plików JPEG w aktualnym katalogu:

    mencoder -mf on:w=800:h=600:fps=25 -ovc divx4 -o wyjscie.avi \*.jpg

Tworzenie pliku DivX4 z wybranych plików JPEG w aktualnym katalogu:

    mencoder -mf on:w=800:h=600:fps=25 -ovc divx4 -o wyjscie.avi
    ramka001.jpg,ramka002.jpg

Tworzenie pliku Motion (ruchomego - przyp. tłum.) JPEG (MJPEG) ze wszystkich plików JPEG w aktualnym katalogu:

    mencoder -mf on:w=800:h=600:fps=25 -ovc copy -o wyjscie.avi \*.jpg

Tworzenie nieskompresowanego pliku ze wszystkich plików PNG w aktualnym katalogu:

    mencoder -mf on:w=800:h=600:fps=25:type=png -ovc raw -o output.avi \*.png

### Notatka

Szerokości musi być liczbą podzielną przez 4, takie są ograniczenia formatu RAW RGB AVI.

Tworzenie pliku Motion PNG (MPNG) ze wszystkich plików PNG w aktualnym katalogu:

    mencoder -mf on:w=800:h=600:fps=25:type=png -ovc copy -o wyjscie.avi \*.png

Tworzenie pliku Motion TGA (MTGA) ze wszystkich plików TGA w aktualnym katalogu:

    mencoder -mf on:w=800:h=600:fps=25:type=tga -ovc copy -o wyjscie.avi \*.tga

Poprzedni | Początek rozdziału | Następny
7.6. Kodowanie przy pomocy rodziny kodeków libavcodec | Spis treści | 7.8. Wyciąganie napisów z DVD do pliku Vobsub