7.9. Utrzymywanie proporcji obrazu (aspect ratio)
Poprzedni | Rozdział 7. Kodowanie z MEncoderem | Następny

## 7.9. Utrzymywanie proporcji obrazu (aspect ratio)

Pliki DVD i SVCD (tzn. MPEG1/2) zawierają wartość proporcji obrazu, która opisuje, jak odtwarzacz ma skalować strumień video, wiec ludzie nie bedą się męczyć (np.: 480x480 + 4:3 = 640x480). Jednak przy kodowaniu plików AVI (DivX), musisz być świadom, że nagłowek AVI nie przechowuje tej wartości. Przeskalowywanie jest obrzydliwe i czasochłonne, musi być jakiś lepszy sposób!

Jest

MPEG4 posiada unikalną cechę: strumień video może posiadać swoją wartość proporcji obrazu. Tak, dokładnie jak pliki MPEG1/2 (DVD, SVCD) i H263. Niestety, nie ma żadnych odtwarzaczy video które by wykorzystywały tą zaletę MPEG4, oprócz MPlayera.

Właściwość ta może być jedynie używana z kodekiem `mpeg4` z biblioteki `libavcodec`. Pamiętaj: chociaż MPlayer poprawnie odtworzy stworzone pliki, inne odtwarzacze użyją złych proporcji obrazu (aspect ratio).

Z pewnością powinieneś wyciąć czarne pasy nad i pod obrazem. Zobacz jak używać filtrów `cropdetect` i `crop` na stronie man.

Sposób użycia:

    mencoder przykład-svcd.mpg -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:autoaspect
    -vf crop=714:548:0:14 -oac copy -o wyjscie.avi

Poprzedni | Początek rozdziału | Następny
7.8. Wyciąganie napisów z DVD do pliku Vobsub | Spis treści | 7.10. Dowolne inter/intra matryce