C.1. Bogues spécifiques au système ou au CPU/Problèmes
Précédent | Annexe C. Bogues connus | Suivant

## C.1. Bogues spécifiques au système ou au CPU/Problèmes

- SIGILL (signal 4) sur P3 en utilisant les noyaux 2.2.x:

  Problème: le noyau 2.2.x n'a pas un support natif (fonctionnel) du SSE

  Solution: mettez à jour le noyau en 2.4.x

  Contournement: ./configure --disable-sse

- SIGILL (signal 4) Général:

  Problème: vous avez compilé et utilisez mplayer sur des machines différentes (par exemple compilé sur P3 et tournant sur Celeron)

  Solution: compilez MPlayer sur la machine sur laquelle vous l'utiliserez !

  Contournement: ./configure --disable-sse etc. options

- "Internal buffer inconsistency" pendant l'exécution de MEncoder:

  Problème: problème connu quand lame < 3.90 à été compilé avec gcc 2.96 ou 3.x

  Solution: utilisez lame >=3.90.

  Contournement: compilez lame avec gcc 2.95.x et retirez les paquetages lame éventuellement installés, ils peuvent avoir été compilé avec gcc 2.96.

- Son MP2/MP3 sale sur PPC:

  Problème: bogue de GCC sur les plateformes PPC, pas encore de réparation.

  Contournement: utilisez le décodeur MP1/MP2/MP3 de FFmpeg (lent) (`-ac ffmpeg`)

- sig11 dans libmpeg2, pendant le redimensionnement+encodage:

  Problème: bogue MMX connu du GCC 2.95.2, mettez à jour en 2.95.3.

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
Annexe C. Bogues connus | Sommaire | C.2. Problèmes de synchro A-V et d'audio