5.3. Lecture de VCDs
Précédent | Chapitre 5. Utilisation des CD/DVD | Suivant

## 5.3. Lecture de VCDs

Pour voir la liste complète des options disponibles, veuillez lire la page de man. La syntaxe pour un Video CD standard (VCD) est la suivante:

    mplayer vcd://<piste> [-cdrom-device <périphérique>]

Exemple:

    mplayer vcd://2 -cdrom-device /dev/hdc

Le périphérique VCD par défaut est `/dev/cdrom`. Si votre installation diffère, faites un lien symbolique ou spécifiez le bon périphérique en ligne de commande avec l'option `-cdrom-device`.

### Note

Au moins les CD-ROM SCSI Plextor et certains Toshiba ont d'horribles performances durant la lecture de VCDs. C'est parce que l'`ioctl` CDROMREADRAW n'est pas complètement implémenté pour ces lecteurs. Si vous avez des connaissances dans la programmation SCSI, merci de nous aider à implémenter un support SCSI générique pour les VCDs.

À ce propos vous pouvez extraire des données d'un VCD avec readvcd et lire le fichier obtenu avec MPlayer.

Structure d'un VCD. Les disques VCD contiennent une piste ou plus:

- La première piste est une petite piste de donnée de 2048 octets/secteur, avec un système de fichier iso9660, contenant généralement les lecteur de VCD Windows et peut-être d'autres infos(jpegs, texte, etc).

- La seconde piste et les suivantes sont des pistes MPEG brutes (film) à 2324 octets/secteur, contenant des paquets de données MPEG PS au lieu d'un système de fichier. Similaires à des pistes audio, elles ne peuvent être montées (Avez-vous déjà monté un CD audio pour le lire ?). Comme la plupart des films sont sur cette piste, vous devriez essayer `vcd://2` en premier.

- Il existe également certains disques VCD sans la première piste (une seule piste et pas de système de fichier du tout). Ils sont quand même lisibles, mais ne peuvent pas être montés.

A propos des fichiers .DAT: Le fichier de ~600 Mo visible sur la première piste d'un vcd monté n'est pas un vrai fichier! C'est ce qu'on appelle une passerelle iso, créée pour permettre à Windows de gérer de telles pistes (Windows n'autorise pas l'accès brut au périphérique du tout). Sous linux, vous ne pouvez pas copier ou lire de telles pistes (elle contiennent des ordures). Sous Windows c'est possible car son pilote iso9660 émule la lecture brute des pistes dans ce fichier. Pour lire un fichier .DAT vous avez besoin un pilote noyau qui peut être trouvé dans la version Linux de PowerDVD. Il possède un pilote de système de fichier iso9660 modifié (`vcdfs/isofs-2.4.X.o`), qui est capable d'émuler les pistes brutes au travers de ce fichier .DAT fantôme. Si vous montez le disque en utilisant leur pilote, vous pouvez copier et même lire les fichiers .DAT avec mplayer. Mais cela ne fonctionnera pas avec le pilote iso9660 standard du noyau! Il est recommandé d'utiliser l'option `vcd://` à la place. D'autres possibilités pour la copie de VCD sont le nouveau pilote noyau cdfs (qui ne fait pas partie du noyau officiel) qui montre les sessions du CD en temps que fichiers image) et cdrdao, une application d'enregistrement/copie bit-a-bit).

Précédent | Niveau supérieur | Suivant
5.2. Lecture de DVDs | Sommaire | Chapitre 6. Ports