Rozdział 4. FAQ - Często Zadawane Pytania
Poprzedni |  | Następny

## Rozdział 4. FAQ - Często Zadawane Pytania

4.1. Rozwój
  Pyt: Jak mam stworzyć poprawną łatkę do MPlayera?
  Pyt: Jak mogę przetłumaczyć MPlayera na naowy język?
  Pyt: Jak mogę wesprzeć rozwój MPlayera?
  Pyt: Jak mogę stać się developerem MPlayera?
  Pyt: Czemu nie używacie autoconf/automake?
4.2. Kompilacja
  Pyt: Czy istnieją binarne (RPM/deb) paczki z MPlayerem?
  Pyt: Kompilacja kończy się komunikatem błędu podobnym do tego: cfft.c: In function`passf2': cfft.c:556: unable to find a register to spill in class `FLOAT_REGS' cfft.c:556: this is the insn: (insn 235 233 246 (set (subreg:SF (reg/v:DI 29 rmm0 [110]) 0) (minus:SF (mem:SF (plus:SI (mult:SI (reg:SI 1 edx [112]) (const_int 8 [0x8])) (reg/v/f:SI 3 ebx [62])) [4 S4 A32]) (reg:SF 8 st(0) [132]))) 533 {*fop_sf_1_nosse} (insn_list 232 (nil)) (expr_list:REG_DEAD (reg:SF 8 st(0) [132]) (nil))) cfft.c:556: confused by earlier errors, bailing out
  Pyt: Kompilacja kończy się komunikatem błędu podobnym do tego: In file included from mplayer.c:34: mw.h: In function `mplMainDraw': mw.h:209: Internal compiler error in print_rtl_and_abort, at flow.c:6458 Please submit a full bug report, with preprocessed source if appropriate.
  Pyt: Konfiguracja kończy się takim komunikatem i MPlayer nie chce się skompilować! Your gcc does not support even i386 for '-march' and '-mcpu' (Twój gcc nie obsługuje nawet i386 dla '-march' oraz '-mcpu')
  Pyt: Co jest nie tak z gcc 2.96?
  Pyt: Super, mam gcc 3.0.1 od Red Hata/Mandrake'a, więc wszystko jest w porządku!
  Pyt: .. gcc 2.96 ... (Tak, niektórzy ludzie CIĄGLE rzucają się o gcc 2.96!)
  Pyt: Wyjście SDL nie działa lub się nie kompiluje. Problemem leży w...
  Pyt: Ciągle mam problemy przy kompilacji z obsługą SDL. gcc mówi: undefined reference to `SDL_EnableKeyRepeat' Co teraz?
  Pyt: Program nie kompiluje się i brakuje mu uint64_t, inttypes.h i podobnych...
  Pyt: Mam Linuksa chodzącego na Pentium III ale ./configure nie wykrywa SSE...
  Pyt: Mam Matroksa G200/G400/G450/G550, jak skompilować/używać sterownika mga_vid?
  Pyt: Hmm, dziwne. W logach podczas ładowania modułu jądra mga_vid.o znalazłem to: Warning: loading mga_vid.o will taint the kernel: no license
  Pyt: Podczas 'make', MPlayer narzeka na biblioteki X11. Nie rozumiem, MAM zainstalowane X!?
  Pyt: Nie mogę skompilować SVGAlib. Używam jądra 2.3/2.4...
  Pyt: Skompilowałem MPlayera z obsługą libdvdcss/libdivxdecore, lecz kiedy próbuję go uruchomić, mówi: error while loading shared libraries: lib*.so.0: cannot load shared object file: No such file or directory Sprawdziłem ten plik i JEST w /usr/local/lib...
  Pyt: Wywala się przy linkowaniu przy kompilacji MEncodera!
  Pyt: MPlayer umiera z błędem segmentation fault przy sprawdzaniu pthread!
  Pyt: Chiałbym skompilować MPlayera na Miniksie!
4.3. Pytania ogólne
  Pyt: Czy są jakieś listy dyskusyjne o MPlayerze?
  Pyt: Znalazłem paskudny błąd przy próbie odtworzenia mojego ulubionego filmu! Kogo powinienem poinformować?
  Pyt: Mam problemy z odtwarzaniem plików przy użyciu kodeka ... Czy mogę ich używać?
  Pyt: Gdy zaczynam odtwarzanie wyświetla się następujący komunikat lecz wszystko wydaje się być wporządku. Linux RTC init: ioctl (rtc_pie_on): Permission denied
  Pyt: W lewym górnym rogu jest licznik czasu. Jak mogę się go pozbyć?
  Pyt: Opcja -xy lub -fs nie działa ze sterownikiem x11 (-vo x11)...
  Pyt: Co oznaczają te liczby w linii statusu?
  Pyt: A jeżeli nie chcę żeby się pojawiały?
  Pyt: Dlaczego użycie procesora przez video_out wynosi zero (0%) dla niektórych plików?
  Pyt: Dostaję komunikaty błędów o nie znalezionym pliku /usr/local/lib/codecs/ ...
  Pyt: Umm, co to jest "Licznik Ideg (IdegCounter)"?
  Pyt: A co to jest "Faszom(C)ounter (licznik Faszom)"?
  Pyt: LIRC nie działa, ponieważ...
  Pyt: Napisy są bardzo ładne, najpiękniejsze jakie widziałem, ale spowalniają odtwarzanie! Wiem, że to jest niezwykłe...
  Pyt: OSD (Wyświetlanie na Ekranie) migocze!
  Pyt: Co to właściwie jest to libavcodec?
  Pyt: Ale configure mówi mi Checking for libavcodec... no!
  Pyt: Pasek zadań Icewm zakrywa film w trybie pełnoekranowym!
  Pyt: Nie mogę się dostać do menu GUI. Klikam prawym przyciskiem myszy lecz nie mogę dostać się do rzadnych elementów menu!
  Pyt: Jak uruchomić MPlayera w tle?
4.4. Problemy z odtwarzaniem
  Pyt: Ściągnąłem film z sieci P2P i nie nie chce się odtworzyć!
  Pyt: Właśnie zainstalowałem MPlayera. W momencie gdy chcę otworzyć plik video występuje następujący błąd: Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device. (Błąd przy otwarciu.inicjalizacji wybranego urządzenia video_out (-vo).) Jak mogę rozwiązać mój problem?
  Pyt: Mam problem z wyświetlaniem napisów. Pomocy!
  Pyt: Nie mogę zidentyfikować powodu dziwnego problemu z odtwarzaniem.
  Pyt: Dlaczego MPlayer nie działa w Fedora Core?
  Pyt: ... działa z xine/avifile/... ale nie działa z MPlayer.
  Pyt: Dźwięk gubi synchronizację przy odtwarzaniu pliku AVI.
  Pyt: MPlayer kończy pracę z jakimś błędem przy kożystaniu z l3codeca.acm.
  Pyt: Mój komputer odtwarza zbyt wolno pliki AVI MS DivX w rozdzielczości ~ 640x300 i z dźwiękiem mp3 stereo. Gdy użyję opcji -nosound, wszystko jest OK (lecz bez dźwięku).
  Pyt: MPlayer przerywa z komunikatem MPlayer interrupted by signal 4 in module: decode_video (MPlayer przerwany przez sygnał 4 w module: decode_video).
  Pyt: Mam problemy z [Twój manager okien] i pełnoekranowymi trybami xv/xmga/sdl/x11...
  Pyt: Taki komunikat wyskoczył przy odtwarzaniu plików MPEG: Can't find codec for video format 0x10000001!
  Pyt: Gdy uruchamiam MPlayera pod KDE, pojawia się czarny ekran i nic się nie dzieje. Po około minucie zaczyna się odtwarzanie filmu.
  Pyt: Mam plik AVI, który daje szary ekran, gdy odtwarzany jest przez -vc odivx oraz zielony gdy przez -vc divx4.
  Pyt: Podczas odtwarzania filmu pojawia się brak synchronizacji video-audio i/lub MPlayer wywala się z następującym komunikatem: DEMUXER: Too many (945 in 8390980 bytes) video packets in the buffer!
  Pyt: Mam plik MJPEG, który działa z innymi odtwarzaczami ale wyświetla czarny obraz w MPlayerze
  Pyt: Gdy próbuję przechwytywać z mojego tunera, działa lecz kolory są dziwne. Działa normalnie z innymi aplikacjami.
  Pyt: Mam problemy z synchronizacją A/V. Niektóre moje AVI są odtwarzane dobrze, a niektóre z podwójną szybkością.
  Pyt: Wszystkie pliki WMV (lub inne...), które odtwarzam, tworzą zielone/szare okno i dostaję tylko dźwięk! MPlayer wypisuje: Detected video codec: [null] drv:0 (NULL codec (no decoding))
  Pyt: Otrzymuję bardzo dziwne wartości procentowe (o wiele za duże) podczas odtwarzania plików na moim netebooku.
  Pyt: Audio/video całkowicie wychodzi z synchronizacji gdy uruchamiam MPlayera jako root na moim notebooku. Działa normalnie, gdy uruchamiam go jako zwykły użytkownik.
  Pyt: Podczas odtwarzania filmu nagle MPlayer zaczyna się dławić i dostaję następujący komunikat: Badly interleaved AVI file detected - switching to -ni mode...
  Pyt: Jak mogę odtwarzać pliki audio MPEG Layer 2 (mp2)?
4.5. Problemy ze sterownikami video/audio (vo/ao)
  Pyt: Podczas odtwarzania filmu nie ma dźwięku i dostaję komunikat podobny do tego: AO: [oss] 44100Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian) audio_setup: Can't open audio device /dev/dsp: Device or resource busy couldn't open/init audio device -> NOSOUND Audio: no sound!!! Start playing...
  Pyt: Co jest ze sterownikiem DGA? Nie mogę go znaleźć!
  Pyt: OK, -vo help wyświetla sterownik DGA, lecz narzeka na uprawnienia. Pomocy!
  Pyt: Podczas używania Xvideo mój Voodoo 3/Banshee mówi: X Error of failed request: BadAccess (attempt to access private resource denied) Major opcode of failed request: 147 (MIT-SHM) Minor opcode of failed request: 1 (X_ShmAttach) Serial number of failed request: 26 Current serial number in output stream:27
  Pyt: Wyjście OpenGL (-vo gl) nie działa (zwis/czarne okno/błedy X11/...).
  Pyt: Mam kartę nVidia TNT/TNT2. Mam pasek z dziwnymi kolorami zaraz pod filmem! Czyja to wina?
  Pyt: Mam kartę nVidia XYZ. Gdy klikam na okno wyświetlania GUI, aby włączyć panel GUI, pojawia się czarny kwadrat w miejsu, w którym kliknąłem. Mam najnowsze sterowniki.
  Pyt: Ależ ten świat okrutny...! SDL obsługuje x11 ale nie xv!
4.6. Odtwarzanie DVD
  Pyt: Co z nawigacją po DVD?
  Pyt: Napotkałem na taki błąd przy odtwarzaniu DVD: mplayer: ifo_read.c:1143: ifoRead_C_ADT_internal: Assertion nfo_length / sizeof(cell_adr_t) >= c_adt->nr_of_vobs' failed.
  Pyt: Czy mogę skompilować libdvdread oraz libdvdcss na moim słodkim SPARCu pod Solarisem?
  Pyt: Co z napisami? Czy MPlayer może je wyświetlać?
  Pyt: Jak mogę ustawić kod regionu w moim napędzie DVD? Nie mam Windowsów!
  Pyt: Czy muszę być (setuid) root/setuid fibmap_mplayer, aby móc odtwarzać DVD?
  Pyt: Skąd mam wziąć paczki libdvdread oraz libdvdcss?
  Pyt: Czy jest możliwe odtwarzanie/kodowanie tylko wybranych rozdziałów?
  Pyt: Odtwarzanie DVD jest bardzo wolne!
4.7. Prośby o wprowadzenie nowych możliwości
  Pyt: Jeżeli MPlayer jest zatrzymany i próbuję przewijać lub nacisnę jakikolwiek klawisz, MPlayer z powrotem wraca do odtwarzania. Chciałbym móc przwijać zatrzymany film.
  Pyt: Chciałbym przeszukiwać o +/- 1 ramkę zamiast 10 sekund.
  Pyt: Jak mogę zmusić MPlayera aby zapamiętał opcje jakich użyłem dla danego pliku?
4.8. Kodowanie
  Pyt: Jak mogę kodować?
  Pyt: Jak mogę tworzyć VCD?
  Pyt: Jak mogę połączyć dwa pliki video?
  Pyt: Mój tuner działa, słyszę dźwięk i oglądam obraz korzystając z MPlayera, lecz MEncoder nie koduje dźwięku!
  Pyt: Nie mogę zakodować napisów z DVD do AVI!
  Pyt: MEncoder przy starcie wykrzacza się z błędem naruszenia ochrony pamięci (segfault)!
  Pyt: Jak mogę zakodować tylko wybrane rozdziały z DVD?
  Pyt: Próbuję pracować z plikami 2GB+ na systemie plików VFAT. Czy to działa?
  Pyt: Dlaczego zalecany bitrate wypisywany przez MEncodera jest ujemny?
  Pyt: Nie mogę zakodować plików ASF do AVI/DivX, ponieważ mają 1000 fps?
  Pyt: Jak mogę wstawić napisy do pliku wynikowego?

### 4.1. Rozwój
Pyt: | Jak mam stworzyć poprawną łatkę do MPlayera?
Odp: | Stworzyliśmy krótki dokument opisujący wszystkie potrzebne szczegóły. Kieruj się zawartymi w nim wskazówkami.
Pyt: | Jak mogę przetłumaczyć MPlayera na naowy język?
Odp: | Przeczytaj HOWTO tłumaczenia, powinno wszystko wyjaśnić. Dalszą pomoc uzyskasz na liście dyskusyjnej mplayer-docs.
Pyt: | Jak mogę wesprzeć rozwój MPlayera?
Odp: | Jesteśmy bardziej niż szczęśliwi gdy ofiarowujecie nam sprzęt i oprogramowanie w formie dotacji. Pomagają one nam ciągle ulepszać MPlayera.
Pyt: | Jak mogę stać się developerem MPlayera?
Odp: | Programiści i dokumentatorzy zawsze są mile widziani. Na początek przeczytaj dokumentację techniczną dla ogólnego zarysu. Następnie powinieneś zapisać się listę dyskusyjną mplayer-dev-eng i zacząć pisać. Jeżeli chcesz pomóc przy dokumentacji, zapisz się na listę dyskusyjną mplayer-docs.
Pyt: | Czemu nie używacie autoconf/automake?
Odp: | Mamy modularny, ręcznie napisany system budowania. Sprawuje się on całkiem nieźle, więc po co zmieniać? Poza tym nie lubimy narzędzi auto* tak jak i inni ludzie.
### 4.2. Kompilacja
Pyt: | Czy istnieją binarne (RPM/deb) paczki z MPlayerem?
Odp: | Więcej informacji na ten temat znajdziesz w sekcjach Debian oraz RPM.
Pyt: | Kompilacja kończy się komunikatem błędu podobnym do tego:
        cfft.c: In function`passf2':
        cfft.c:556: unable to find a register to spill in class `FLOAT_REGS'
        cfft.c:556: this is the insn:
        (insn 235 233 246 (set (subreg:SF (reg/v:DI 29 rmm0 [110]) 0)
                (minus:SF (mem:SF (plus:SI (mult:SI (reg:SI 1 edx [112])
                                (const_int 8 [0x8]))
                            (reg/v/f:SI 3 ebx [62])) [4 S4 A32])
                    (reg:SF 8 st(0) [132]))) 533 {*fop_sf_1_nosse} (insn_list
        232 (nil))    (expr_list:REG_DEAD (reg:SF 8 st(0) [132])
                (nil)))
        cfft.c:556: confused by earlier errors, bailing out
Odp: | Jest to znany problem z gcc 3.2, aby go rozwiązać zaktualizuj gcc do wersji 3.3. Sposób instalacji gcc opisany jest w sekcji gcc 2.96. Możesz również użyć zewnętrznaj biblioteki FAAD tak jak opisano w sekcji AAC.
Pyt: | Kompilacja kończy się komunikatem błędu podobnym do tego:
        In file included from mplayer.c:34:
        mw.h: In function `mplMainDraw':
        mw.h:209: Internal compiler error in print_rtl_and_abort, at flow.c:6458
        Please submit a full bug report,
        with preprocessed source if appropriate.
Odp: | Jest to znany problem z gcc 3.0.4, aby go rozwiązać zaktualizuj kompilator do wersji 3.1. Sposób instalacji gcc opisany jest w sekcji gcc 2.96.
Pyt: | Konfiguracja kończy się takim komunikatem i MPlayer nie chce się skompilować!
    Your gcc does not support even i386 for '-march' and '-mcpu'
(Twój gcc nie obsługuje nawet i386 dla '-march' oraz '-mcpu')
Odp: | Twój gcc nie jest poprawnie zainstalowany. Sprawdź `config.log` aby uzyskać szczegóły.
Pyt: | Co jest nie tak z gcc 2.96?
Odp: | Odradzamy używanie gcc 2.96! Przeczytaj ten dokument, aby dowiedzieć się dlaczego Red Hat wypuścił gcc 2.96 i jakie są z nim związane problemy. Jeżeli ciągle chesz go używać, zdobądź najnowszą wersję i przekaż do skryptu configure opcję `--disable-gcc-checking`. Pamiętaj, że od tej pory zdany jesteś tylko na siebie. Nie zgłaszaj błędów, nie proś o pomoc na listach dyskusyjnych. Nie zapewniamy żadnego wsparcia w razie gdybyś napotkał jakieś problemy.
Pyt: | Super, mam gcc 3.0.1 od Red Hata/Mandrake'a, więc wszystko jest w porządku!
Odp: | Nie, ponieważ były/są problemy także z tymi kompilatorami. Status obsługiwanych przez MPlayera kompilatorów możesz sprawdzić w sekcji Instalacja.
Pyt: | .. gcc 2.96 ... (Tak, niektórzy ludzie CIĄGLE rzucają się o gcc 2.96!)
Odp: | Cytat z listu wysłanego przez A'rpiego na listęmplayer-users (słowo "ideg" jest opisane poniżej): No i mamy idegi. Nasz licznik idegów znów się przekręca. Niestety MPlayer znajduje się poza naszą kontrolą. Jest używany przez lamerów. Użytkowników Linuksa, którzy nie potrafią obsługiwać nawet Windowsów i nigdy nie próbowali kompilować jądra. Zainstalowali (z ustawieniami domyślnymi) Mandrake'a, RedHata lub SuSE i bez RTFMowania (przeczytanie instrukcji- przyp. tłum) przysyłają nam wiadomości "Nie działa! Pomocy! Proszę! Jestem nowy w Linuksie! Pomocy! Oh! Pomocy!". Nie możemy ich powstrzymać ale przynajmniej możemy ich zmusić do RTFMowania i do czytania komunikatów ./configure oraz MPlayera. I przychodzicie wy - mądrzy kolesie i rzucacie się o gcc 2.96 i paczki binarne. Zamiast pomagać użytkownikom lub robić łatki pomagające rozwiązać problemy. Połowa naszego wolnego czasu poświęcana jest na odpowiedzi na głupie maile tutaj oraz na tworzenie nowych trików i testów configure tak, aby uniknąć takich listów. Istenieje pewna równowaga. Po jednej stronie jesteście wy - mądrzy kolesie - mówiący, że my jesteśmy źli, ponieważ nie lubimy wadliwego gcc 2.96. Po drugiej stronie są "nowi w Linuksie", którzy pokazują nam że gcc 2.96 jest wadliwe. Wniosek: Nie możemy być tymi dobrymi. Połowa ludzi zawsze stwierdzi, że jesteśmy źli. Może powinniśmy zamknąć projekt, zamknąć źródła, skomercjalizować i zapewniać do niego wsparcie techniczne przy procesie instalacji. Moglibyśmy rzucić obecną pracę i rozwój byłby szybszy oraz moglibyśmy zarabiać na nim kupę kasy i kupić sobie duży dom itd, itp. Czy na prawdę tego chcecie? Na to wygląda.
Pyt: | Wyjście SDL nie działa lub się nie kompiluje. Problemem leży w...
Odp: | Testy zostały przeprowadzone z SDL 1.2.x, może także działać z SDL 1.1.7+. Nie działa z jakimikolwiek wcześniejszymi wersjami. Jeżeli wybierzesz taką wersję zdany jesteś na siebie.
Pyt: | Ciągle mam problemy przy kompilacji z obsługą SDL. gcc mówi:
    undefined reference to `SDL_EnableKeyRepeat'
Co teraz?
Odp: | Gdzie zainstalowałeś biblioteki SDL? Jeżeli zainstalowałeś w `/usr/local` (domyślnie), wyedytuj górnopoziomowy (top level) `config.mak` i dodaj `-L/usr/local/lib` po `X_LIBS=`. Teraz wykonaj make. Gotowe!
Pyt: | Program nie kompiluje się i brakuje mu `uint64_t`, `inttypes.h` i podobnych...
Odp: | Skopiuj ten plik `inttypes.h` do katalogu `/usr/local/include/` lub odpowiadającego mu i spróbuj ponownie...
Pyt: | Mam Linuksa chodzącego na Pentium III ale `./configure` nie wykrywa SSE...
Odp: | Tylko jądra w wersji 2.4.x obsługują SSE (możeszsprówować z 2.2.19 lub nowszym ale bądź przygotowany na problemy)
Pyt: | Mam Matroksa G200/G400/G450/G550, jak skompilować/używać sterownika mga_vid?
Odp: | Przeczytaj sekcję mga_vid.
Pyt: | Hmm, dziwne. W logach podczas ładowania modułu jądra `mga_vid.o` znalazłem to:
    Warning: loading mga_vid.o will taint the kernel: no license
Odp: | Najnowsze modutils wymagają flagi wskazującej zastosowaną licencję (głównie aby uniknąć hakerów jądra debugujących sterowniki o zamkniętych źródłach). Zaktualizuj swoje jądro, modutils oraz MPlayera.
Pyt: | Podczas 'make', MPlayer narzeka na biblioteki X11. Nie rozumiem, MAM zainstalowane X!?
Odp: | ...ale nie masz zainstalowanej paczki X development. Lub jest ona źle zainstalowana. Nazywa się ona `XFree86-devel*` w Red Hacie i `xlibs-dev` w Debianie. Sprawdź także czy istnieją dowiązania symboliczne do `/usr/X11` oraz `/usr/include/X11` (może to być problem w systemach Mandrake). Można je utworzyć następującymi poleceniami:
         # ln -sf /usr/X11R6 /usr/X11
         # ln -sf /usr/X11R6/include/X11 /usr/include/X11
Twoja dystrybucja może się różnić od Standardu Hierarchi Systemu Plików (FHS) .
Pyt: | Nie mogę skompilować SVGAlib. Używam jądra 2.3/2.4...
Odp: | Musisz wyedytować z SVGAlib plik `Makefile.cfg` i zakomentować `BACKGROUND = y`.
Pyt: | Skompilowałem MPlayera z obsługą libdvdcss/libdivxdecore, lecz kiedy próbuję go uruchomić, mówi:
    error while loading shared libraries: lib*.so.0: cannot load shared object file: No such file or directory
Sprawdziłem ten plik i JEST w `/usr/local/lib`...
Odp: | Dodaj `/usr/local/lib` do `/etc/ld.so.conf` i uruchom ldconfig.
Pyt: | Wywala się przy linkowaniu przy kompilacji MEncodera!
Odp: | To jest problem z linkerem (konsolidatorem). Aktualizacja binutils powinna pomóc (2.11.92.* lub nowsze powinny być dobre). Ponieważ nie jest to nasza wina, prosimy tego nie zgłaszać!
Pyt: | MPlayer umiera z błędem segmentation fault przy sprawdzaniu pthread!
Odp: | chmod 644 /usr/lib/libc.so
Pyt: | Chiałbym skompilować MPlayera na Miniksie!
Odp: | Ja też. :)
### 4.3. Pytania ogólne
Pyt: | Czy są jakieś listy dyskusyjne o MPlayerze?
Odp: | Tak. Spójrz na sekcję listy dyskusyjne.
Pyt: | Znalazłem paskudny błąd przy próbie odtworzenia mojego ulubionego filmu! Kogo powinienem poinformować?
Odp: | Przeczytaj proszę wskazówki do zgłoszeń błędów i kieruj się zawartymi tam instrukcjami.
Pyt: | Mam problemy z odtwarzaniem plików przy użyciu kodeka ... Czy mogę ich używać?
Odp: | Sprawdź status kodeków, jeżeli nie zawiera on Twojego kodeka przeczytaj dokumentację kodeków, a w szczególności HOWTO importowania kodeków i skontaktuj się znami.
Pyt: | Gdy zaczynam odtwarzanie wyświetla się następujący komunikat lecz wszystko wydaje się być wporządku.
    Linux RTC init: ioctl (rtc_pie_on): Permission denied
Odp: | Porzebujesz uprawnień roota lub specjalnie ustawionego jądra, aby używać nowego kodu taktowania Aby uzyskać szczegóły, spójrz do sekcji RTC w dokumentacji.
Pyt: | W lewym górnym rogu jest licznik czasu. Jak mogę się go pozbyć?
Odp: | Naciśnij o oraz wypróbuj opcję `-osdlevel`.
Pyt: | Opcja `-xy` lub `-fs` nie działa ze sterownikiem x11 (`-vo x11`)...
Odp: | Działa, lecz musisz osobno zarządać skalowania sprzętowego (bardzo powolne) opcją `-zoom`. Lepiej skorzystaj z obsługi trybu XF86VidMode: musisz zadać opcje `-vm` oraz `-fs` i to wszystko. Upewnij się, że masz odpowiednie linie trybów (modelines) w swoim pliku `XF86Config` i spróbuj uruchomić sterownik DGA oraz sterownik SDL DGA. Jest wiele szybciej. Jeżeli SDL DGA działa - używaj go. Działa jeszcze szybciej.
Pyt: | Co oznaczają te liczby w linii statusu?
Odp: | Przykład:
    A: 2.1 V: 2.2 A-V: -0.167 ct: 0.042 57/57 41% 0% 2.6% 0 4 49%
A: pozycja audio w sekundach V: pozycja video w sekundach A-V: różnica audio-video w sekundach (opóźnienie) ct: całkowita dokonana korekcja synchronizacji A-V ramki odtworzeone (licząc od ostatniego szukania) ramki zdekodowane (licząc od ostatniego szukania) użycie procesora w procentach przez kodek video (dla porcji/pakietów i DR zawiera także video_out) użycie procesora przez video_out użycie procesora w procentach przez kodek audio ramki opuszczone, aby zachować synchronizację A-V obecny poziom postprocessingu obrazu (gdy używasz `-autoq`) obecne użycie pamięci cache (normalne jest około 50%) Większość z nich obecna jest dla celów odpluskwiania (debugging) i zostanie w pewnym momencie usunięta.
Pyt: | A jeżeli nie chcę żeby się pojawiały?
Odp: | Użyj opcji `-quiet` i przeczystaj stronę man.
Pyt: | Dlaczego użycie procesora przez video_out wynosi zero (0%) dla niektórych plików?
Odp: | To nie jest zero, lecz jest wywołane z kodeka i poprzez to nie może być mierzone oddzielnie. Powinieneś spróbować odtworzyć plik używając `-vo null` a potem `-vo ...` i sprawdzić różnicę aby zobaczyć prędkość video_out
Odp: | Używasz Bezpośredniego Renderowania, gdzie kodek renderuje wprost do pamięci video. W tym przypadku procent dekodowania zawiera także procent wyświetlania.
Pyt: | Dostaję komunikaty błędów o nie znalezionym pliku `/usr/local/lib/codecs/` ...
Odp: | Ściągnij kodeki Win32 z naszej strony kodeków (paczka kodeków avifile ma inny zestaw DLL) i zainstaluj je.
Pyt: | Umm, co to jest "Licznik Ideg (IdegCounter)"?
Odp: | Kombinacja węgierskiego (ideg) i angielskiego (counter) słowa. "Ideg" po węgiersku oznacza to samo co "nerve" (wkurzenie :) ) w angielskim. Wymawiane jest mniej więcej "ydaegh". Termin ten po raz pierwszy został użyty, aby zmierzyć zdenerwowanie A'rpiego po pewnym (umm) "tajemniczym" zniknięciu kodu z CVS ;)
Pyt: | A co to jest "Faszom(C)ounter (licznik Faszom)"?
Odp: | "Fasz" to węgierskie słowo, którego nie chcesz znać, reszta jest związana ze zboczonymi umysłami deweloperów MPlayera.
Pyt: | LIRC nie działa, ponieważ...
Odp: | Jesteś pewien, że używasz mplayer zamiast mplayer_lirc? Zwróć uwagę na to, że przez długi czas, aż do wersji 0.60 włącznie, był mplayer_lirc lecz niedawno zmieniliśmy z powrotem na mplayer.
Pyt: | Napisy są bardzo ładne, najpiękniejsze jakie widziałem, ale spowalniają odtwarzanie! Wiem, że to jest niezwykłe...
Odp: | Po odpaleniu `./configure`, wyedytyj `config.h` i zamień `#undef FAST_OSD` na `#define FAST_OSD`. Po czym skompiluj ponownie.
Pyt: | OSD (Wyświetlanie na Ekranie) migocze!
Odp: | Używasz sterownika vo z pojedynczym buforowaniem (x11,xv). Przy xv użyj opcji `-double`. Spróbuj także `-vf expand`.
Pyt: | Co to właściwie jest to `libavcodec`?
Odp: | Spójrz do sekcji `libavcodec`.
Pyt: | Ale configure mówi mi
    Checking for libavcodec... no
!
Odp: | Musisz ściągnąć `libavcodec` z CVSu FFmpeg. Przeczytaj instrukcję w sekcji `libavcodec`.
Pyt: | Pasek zadań Icewm zakrywa film w trybie pełnoekranowym!
Odp: | To nie powinno się już zdarzać, jeżeli jednak tak się dzieje, użyj opcji warstwy `-fstype` i zgłoś to na liście dyskusyjnej mplayer-users.
Pyt: | Nie mogę się dostać do menu GUI. Klikam prawym przyciskiem myszy lecz nie mogę dostać się do rzadnych elementów menu!
Odp: | Czy używasz FVWM? Spróbuj tego: Start -> Settings -> Configuration -> Base Configuration Ustaw `Use Applications position hints` na `Yes`
Pyt: | Jak uruchomić MPlayera w tle?
Odp: | Użyj:
    mplayer opcje nazwa_pliku < /dev/null &
### 4.4. Problemy z odtwarzaniem
Pyt: | Ściągnąłem film z sieci P2P i nie nie chce się odtworzyć!
Odp: | Prawdopodobnie plik jest uszkodzony lub jest to fałszywka. Jeżeli dostałeś go od znajomego i on mówi, że u niego działa, to spróbuj porównać skróty md5sum (md5sum hashes).
Pyt: | Właśnie zainstalowałem MPlayera. W momencie gdy chcę otworzyć plik video występuje następujący błąd:
    Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device.
    (Błąd przy otwarciu.inicjalizacji wybranego urządzenia video_out (-vo).)
Jak mogę rozwiązać mój problem?
Odp: | Po prostu zmień urządzenie wyjścai video. Aby uzyskać listę dostępnych sterowników wyjścia video wydaj następujące polecenie:
    mplayer -vo help
Gdy juz wybierzesz odpowiedni sterownik wyjścia video, dodaj go do swojego pliku konfigurecyjnego. Dodaj
    	vo = wybrany_vo
do `~/.mplayer/config` i/lub
    vo_driver = wybrany_vo
do `~/.mplayer/gui.conf`.
Pyt: | Mam problem z wyświetlaniem napisów. Pomocy!
Odp: | Upewnij się, ze poprawnie zainstalowałeś czcionki. Przejdź jeszcze raz przez kroki w części OSD i napisy z sekcji traktującej o instalacji. Jeżeli używasz czcionek TrueType, upewnij się, że masz zainstalowaną bibliotekę `freetype`. Sprawdź także napisy w edytorze tekstu, bądź z innymi odtwarzaczami. Spróbuj tekże przekonwertować je na inny format.
Pyt: | Nie mogę zidentyfikować powodu dziwnego problemu z odtwarzaniem.
Odp: | Czy masz jakiś zawieruszony plik `codecs.conf` w `~/.mplayer/`, `/etc/`, `/usr/local/etc/` lub podobnym miejscu? Usuń go, stare pliki `codecs.conf` mogą powodować brzydkie problemy. MPlayer użyje zamiast tego wbudowanej wersji.
Pyt: | Dlaczego MPlayer nie działa w Fedora Core?
- 1. Odp: | Prelink, exec-shield i aplikacje używająca windowsowych DLLi (takie jak MPlayer nie współdziałają ze sobą dobrze w Fedorze. Problem stwarza exec-shield, który ustawia losowy adres, pod który będą ładowane biblioteki systemowe. Dzieje się to podczas prelinkowania (raz na dwa tygodnie) MPlayer próbuje załadować windowsowy DLL pod określony adres (0x400000). Jeżeli znajduje się tam już ważna bibliotek systemowa, MPlayer się wykrzaczy. (typowym objawem jest błąd naruszenia ochrony pamięci (segfault) przy próbie odtwarzania plików Windows Media 9.)If an important system Jeżeli napotkasz taki problem masz dwa wyjścia: Poczekać dwa tygodnie... Być może znów zacznie działać. Dowiązać wszystkie biblioteki systemowe z innymi opcjami prelink. Oto instrukcje krok po korku: Otwórz `/etc/syconfig/prelink` i zmień
         PRELINK_OPTS=-mR
     na
         PRELINK_OPTS="-mR --no-exec-shield"
touch /var/lib/misc/prelink.force /etc/cron.daily/prelink (To ponownie dowiązuje wszystki aplikacje i zajmuje sporo czasu.) execstack -s `/ścierzka/do/`mplayer (To wyłącza exec-shield dla binarki MPlayera.)
Pyt: | ... działa z xine/avifile/... ale nie działa z MPlayer.
Odp: | MPlayer to nie xine/avifile/.... Chociarz te aplikacje mają trochę wspólnego kodu, zestaw kodeków (DLL), synchronizację, demultiplexing itp są inne i nie powinny być porównywane. Jeżeli masz plik, którego MPlayer nie odtwarza poprawnie, lecz nie ma z nim problemów w innych odtwarzaczach, przeczytaj wskazówki do zgłaszania błędów i wgraj plik na nasz serwer FTP.
Pyt: | Dźwięk gubi synchronizację przy odtwarzaniu pliku AVI.
Odp: | Wypróbuj opcje `-bps` oraz `-nobps`. Jeżeli nic się nie poprawiło, przeczytaj ten dokument i wgraj plik na FTP.
Pyt: | MPlayer kończy pracę z jakimś błędem przy kożystaniu z `l3codeca.acm`.
Odp: | Sprawdź wynik ldd /usr/local/bin/mplayer. Jeżeli zawiera
    libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x4???????)
gdzie "?" jest jakąkolwiek liczbą to wszysto jest w porządku, błąd tkwi gdzie indziej. Jeżeli wygląda tak:
    libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x00??????)
to świadczy o problemie z twoim jądrem/libc. Być może używasz jakiś łatek związanych z bezpieczeństwem (na przykład łatka OpenWall Solar Designera), które wymuszają ładowanie bibliotek pod bardzo niskie adresy. Poniewaź `l3codeca.acm` jest nierealokowalną biblioteką DLL musi być ładowana pod `0x00400000`, nie możemy tego zmienić. Powinieneś używać niełatanego jądra lub skorzystać z opcji MPlayera `-afm 1` aby wyłączyć używanie `l3codeca.acm`.
Pyt: | Mój komputer odtwarza zbyt wolno pliki AVI MS DivX w rozdzielczości ~ 640x300 i z dźwiękiem mp3 stereo. Gdy użyję opcji `-nosound`, wszystko jest OK (lecz bez dźwięku).
Odp: | Twój komputer jest zbyt wolny lub sterownik karty dźwiękowej jest zepsuty. Skonsultuj się z dokumentacją, aby zobaczyć, czy możesz polepszyć wydajność.
Pyt: | MPlayer przerywa z komunikatem
    MPlayer interrupted by
    signal 4 in module: decode_video
(MPlayer przerwany przez sygnał 4 w module: decode_video).
Odp: | Spróbuj uruchamiać MPlayera na maszynie, na której go skompilowałeś. Albo przekompiluj z detekcją CPU podczas pracy. (./configure --enable-runtime-cpudetection). Nie używaj MPlayera na CPU innym niż ten, na którym był kompilowany, bez użycia opcji przed chwilą wymienionej.
Pyt: | Mam problemy z [Twój manager okien] i pełnoekranowymi trybami xv/xmga/sdl/x11...
Odp: | Przeczytaj wskazówki do zgłaszania błędów i wyślij nam poprawne zgłoszenie błędu.
Pyt: | Taki komunikat wyskoczył przy odtwarzaniu plików MPEG: Can't find codec for video format 0x10000001!
Odp: | Masz starą wersję `codecs.conf` w `~/.mplayer/`, `/etc/`, `/usr/local/etc/` lub podobnym miejscu. Usuń go, nie jest już potrzebny. LUB masz opcję `vc=` albo coś podobnego w swoim pliku(ach) konfiguracyjnych.
Pyt: | Gdy uruchamiam MPlayera pod KDE, pojawia się czarny ekran i nic się nie dzieje. Po około minucie zaczyna się odtwarzanie filmu.
Odp: | Arts - demon dźwięku KDE - blokuje urządzenie dźwiękowe. Albo czekaj aż rozpocznie się odtwarzanie lub wyłącz demona arts w centrum sterowania. Jeżeli chesz używać dźwięku arts określ wyjście audio przez nasz natywny sterownik dźwięku arts (`-ao arts`). Jeżeli próba się nie powiedzie lub sterownik nie jest wkompilowany spróbuj użyć SDL (`-ao sdl`) i upewnij się, że twoje SDL poradzi sobie z dźwiękiem arts. Inną możliwością jest uruchomienie MPlayera z artsdsp.
Pyt: | Mam plik AVI, który daje szary ekran, gdy odtwarzany jest przez `-vc odivx` oraz zielony gdy przez `-vc divx4`.
Odp: | To nie jest plik DivX, lecz MS MPEG4v3. Jeżeli masz starą wesję `codecs.conf` w `~/.mplayer/`, `/etc/`, `/usr/local/etc/` lub podobnym miejscu, usuń go.
Pyt: | Podczas odtwarzania filmu pojawia się brak synchronizacji video-audio i/lub MPlayer wywala się z następującym komunikatem:
    DEMUXER: Too many (945 in 8390980 bytes) video packets in the buffer!
Odp: | Może istnieć kilka powodów. Twój CPU i/lub karta graficzna i/lub magistrala jest zbyt wolna. MPlayer w tym wypadku wyświetli komunikat (i licznik porzuconych ramek szybko będzie wzrastał). Jeżeli to plik AVI, to może ma zły przeplot. Wypróbuj opcję `-ni`. Twój sterownik dźwięku jest wadliwy lub używasz ALSA 0.5 z `-ao oss`. Spójrz do sekcji kart dźwiękowych. Plik Avi ma zły nagłówek, spróbuj użyć opcji `-nobps` i/lub `-mc 0`.
Pyt: | Mam plik MJPEG, który działa z innymi odtwarzaczami ale wyświetla czarny obraz w MPlayerze
Odp: | Użyj innego kodeka do odtwarzania tego pliku, spróbuj `-vc ffmjpeg`.
Pyt: | Gdy próbuję przechwytywać z mojego tunera, działa lecz kolory są dziwne. Działa normalnie z innymi aplikacjami.
Odp: | Twoja karta prawdopodobnie źle zgłasza swoją pojemność przestrzeni kolorów. Spróbuj z YUY2 zamiast standardowego YV12 (spójrz do sekcji TV).
Pyt: | Mam problemy z synchronizacją A/V. Niektóre moje AVI są odtwarzane dobrze, a niektóre z podwójną szybkością.
Odp: | Masz wadliwą kartę/sterownik dźwięku. Najwyraźniej jest ustawiona na stałe na 44100Hz i próbujesz odtwarzać plik z dźwiękiem 22050Hz. Wypróbuj wtyczkę zmiany częstotliwości próbkowania audio (audio resample plugin).
Pyt: | Wszystkie pliki WMV (lub inne...), które odtwarzam, tworzą zielone/szare okno i dostaję tylko dźwięk! MPlayer wypisuje:
    Detected video codec: [null] drv:0 (NULL codec (no decoding))
Odp: | Jeżeli masz starą wersję `codecs.conf` w `~/.mplayer/`, `/etc/`, `/usr/local/etc/` lub podobnym miejscu, usuń go.
Pyt: | Otrzymuję bardzo dziwne wartości procentowe (o wiele za duże) podczas odtwarzania plików na moim netebooku.
Odp: | Jest to wpływ systemu zarządzania energią / oszczędzania energii Twojego notebooka (w BIOSie, a nie w jądrze). Podłącz zewnętrzne zasilanie przed włączeniem notebooka. Możesz także sprawdzić, czy cpufreq (interfejs SpeedStep dla Linuksa) Ci pomoże.
Pyt: | Audio/video całkowicie wychodzi z synchronizacji gdy uruchamiam MPlayera jako root na moim notebooku. Działa normalnie, gdy uruchamiam go jako zwykły użytkownik.
Odp: | To także jest efekt zarządzania energią (patrz wyżej). Podłącz zewnętrzne zasilanie przed włączeniem swojego notebooka lub użyj opcji `-nortc`.
Pyt: | Podczas odtwarzania filmu nagle MPlayer zaczyna się dławić i dostaję następujący komunikat:
    Badly interleaved AVI file detected - switching to -ni mode...
Odp: | Pliki ze złym przeplotem i `-cache` nie działają razem zbyt dobrze. Spróbuj `-nocache`.
Pyt: | Jak mogę odtwarzać pliki audio MPEG Layer 2 (mp2)?
Odp: | Musisz użyć `-rawaudio on:format=0x50`.
### 4.5. Problemy ze sterownikami video/audio (vo/ao)
Pyt: | Podczas odtwarzania filmu nie ma dźwięku i dostaję komunikat podobny do tego:
        AO: [oss] 44100Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian)
        audio_setup: Can't open audio device /dev/dsp: Device or resource busy
        couldn't open/init audio device -> NOSOUND
        Audio: no sound!!!
        Start playing...
Odp: | Czy masz uruchomione KDE lub GNOME z demonem dźwięku ARTS lub ESD? Spróbuj wyłączyć demona dźwięku lub użyj opcji `-ao arts` lub `-ao esd` aby MPlayer używał ARTS lub ESD.
Pyt: | Co jest ze sterownikiem DGA? Nie mogę go znaleźć!
Odp: | `./configure` automatycznie wykrywa Twój sterownik DGA. Jeżeli `-vo help` nie wyświetla DGA to coś jest nie tak z Twoją instalacją X. Spróbuj ./configure --enable-dga i przeczytaj sekcję DGA. Możesz również wypróbować sterownik SDL DGA, używając opcji `-vo sdl:dga`.
Pyt: | OK, `-vo help` wyświetla sterownik DGA, lecz narzeka na uprawnienia. Pomocy!
Odp: | Sterownik działa tylko gdy uruchamiany jako root! Jest to ograniczenie DGA. Powinieneś stać się rootem (su -) i spróbować jeszcze raz. Innym rozwiązaniem jest ustawienia bitu SUID na MPlayerze ale nie jest to zalecane!
         chown root /usr/local/bin/mplayer
         chmod 755 /usr/local/bin/mplayer
         chmod +s /usr/local/bin/mplayer
### Ostrzeżenie Jest to duże zagrożenie bezpieczeństwa! Nigdy nie rób tego na serwerze lub komuterze, którego nie jesteś w stanie całkowicie kontrolować, ponieważ inni użytkownicy mogą zdobyć uprawnienia roota poprzez SUID root MPlayera. Zostałeś ostrzeżony.
Pyt: | Podczas używania Xvideo mój Voodoo 3/Banshee mówi:
    X Error of failed request: BadAccess (attempt to access private resource denied)
       Major opcode of failed request: 147 (MIT-SHM)
       Minor opcode of failed request: 1 (X_ShmAttach)
       Serial number of failed request: 26
       Current serial number in output stream:27
Odp: | Sterownik `tdfx` w XFree86 4.0.2/4.0.3 miał ten błąd. Zostało to rozwiązane przez poprawke #621 z logu CVS XFree86 4.1.0. Zaktualizuj więc XFree86 do 4.1.0 lub nowszego. Mozesz także ściągnąć DRI w wersji (przynajmniej) 0.6 ze strony DRI lub użyj DRI z CVSu.
Pyt: | Wyjście OpenGL (`-vo gl`) nie działa (zwis/czarne okno/błedy X11/...).
Odp: | Twój sterownik OpenGL nie obsługuje dynamicznych zmian tekstur (glTexSubImage). Wiadomo, że nie działa z binarnym śmietnikiem nVidii. Działa z kartami Utah-GLX/DRI i Matrox G400, jak również z DRI i kartami Radeon. Nie będzie działać z DRI i innymi kartami. Z kartami 3DFX nie będzie działać z powodu ograniczenia rozmiaru tekstur do 256x256.
Pyt: | Mam kartę nVidia TNT/TNT2. Mam pasek z dziwnymi kolorami zaraz pod filmem! Czyja to wina?
Odp: | Jest to błąd w binarnych sterownikach X nVidii. Te błędy ujawniają się TYLKO przy kartach TNT/TNT2 i nie możemy nic z tym zrobić. Aby naprawić problem zaktualizuj binarne sterowniki do najnowszej wersji. Jeżeli ciągle jest źle, wyżalaj się nVidii!
Pyt: | Mam kartę nVidia XYZ. Gdy klikam na okno wyświetlania GUI, aby włączyć panel GUI, pojawia się czarny kwadrat w miejsu, w którym kliknąłem. Mam najnowsze sterowniki.
Odp: | Tak, nVidia naprawiła poprzedni błąd (powyżej) i przedstawiła nam nowy. Pogratulujmy im. AKTUALIZACJA: Według nVidii, błąd został już naprawiony.
Pyt: | Ależ ten świat okrutny...! SDL obsługuje `x11` ale nie `xv`!
Odp: | Jeszcze raz spróbuj z `x11`. Teraz wypróbuj `-vo x11 -fs -zoom`. Widzisz róznicę? Nie?! OK, oto nadchodzi oświecenie: SDL przy wyborze `x11` używa xv gdy jest to możliwe, nie musisz się tym martwić... Zauważ że z SDL możesz wymusić/wyłączyć używanie Xv poprzez `-forcexv` oraz `-noxv`
### 4.6. Odtwarzanie DVD
Pyt: | Co z nawigacją po DVD?
Odp: | Obsługa dvdnav w MPlayerze obecnie jest zepsuta, jednakże normalne odtwarzanie działa. Jeżeli chcesz mieć fikuśne menu będziesz , musiał użyć innego odtwarzacza takiego jak Xine lub Ogle. Jeżeli zależy Ci na nawigacji po DVD, przyślij łatkę.
Pyt: | Napotkałem na taki błąd przy odtwarzaniu DVD:
    mplayer: ifo_read.c:1143: ifoRead_C_ADT_internal: Assertion nfo_length / sizeof(cell_adr_t) >= c_adt->nr_of_vobs' failed.
Odp: | Jest to znany błąd libdvdread 0.9.1/0.9.2. Użyj libmpdvdkit2, który jest obecny w źródłach MPlayera i jest używany domyślnie.
Pyt: | Czy mogę skompilować libdvdread oraz libdvdcss na moim słodkim SPARCu pod Solarisem?
Odp: | Kto wie... Mówią, że działa, więc proszę przetestuj to i przyślij nam informacje. Odnieś się do dokumentacji libdvdread oraz jego strony domowej. Nie jesteśmy autorami libdvdread. Używaj libmpdvdkit2, który jest obecny w źródłach MPlayera i jest używany domyślnie.
Pyt: | Co z napisami? Czy MPlayer może je wyświetlać?
Odp: | Tak. Spójrz do rozdziału DVD.
Pyt: | Jak mogę ustawić kod regionu w moim napędzie DVD? Nie mam Windowsów!
Odp: | Użyj narzędzia regionset.
Pyt: | Czy muszę być (setuid) root/setuid fibmap_mplayer, aby móc odtwarzać DVD?
Odp: | Nie. Jednakże musisz mieć poprawne prawa ustawione dla wpisu urządzenia DVD (w `/dev/`).
Pyt: | Skąd mam wziąć paczki libdvdread oraz libdvdcss?
Odp: | Nie ma takiej potrzeby. Użwaj libmpdvdkit2, który jest obecny w źródłach i używany jest domyślnie. Wspomniane paczki znajdują się na stronie Ogle.
Pyt: | Czy jest możliwe odtwarzanie/kodowanie tylko wybranych rozdziałów?
Odp: | Tak spróbuj opcji `-chapter`.
Pyt: | Odtwarzanie DVD jest bardzo wolne!
Odp: | Użyj opcji `-cache` (opisana na stronie man) i spróbuj włączyć DMA dla napędu DVD, używając narzędzia hdparm (opisane w rozdziale CD).
### 4.7. Prośby o wprowadzenie nowych możliwości
Pyt: | Jeżeli MPlayer jest zatrzymany i próbuję przewijać lub nacisnę jakikolwiek klawisz, MPlayer z powrotem wraca do odtwarzania. Chciałbym móc przwijać zatrzymany film.
Odp: | Zaimplementowanie tego bez utraty synchronizacji A/V jest bardzo podchwytliwe. Wszelkie próby do tej pory zakończyły się porażką. Łatki mile widziane.
Pyt: | Chciałbym przeszukiwać o +/- 1 ramkę zamiast 10 sekund.
Odp: | To nie zostanie zrobione. Była taka możliwość lecz psuła synchronizację A/V. Nie krępuj się zaimplementować tego i przyśłać łatkę. Nie proś o to.
Pyt: | Jak mogę zmusić MPlayera aby zapamiętał opcje jakich użyłem dla danego pliku?
Odp: | Stwórz plik `movie.avi.conf` z opcjami specyficznymi dla pliku i umieść go w `~/.mplayer` lub w tym samym katalogu co plik.
### 4.8. Kodowanie
Pyt: | Jak mogę kodować?
Odp: | przeczytaj sekcję o MEncoderze.
Pyt: | Jak mogę tworzyć VCD?
Odp: | Wypróbuj skrypt `mencvcd` z podkatalogu `TOOLS`. Korzystając z niego, mozesz kodować DVD lub inne filmy do formatu VCD lub SVCD, a nawet wypalać bezpośrednio na CD.
Pyt: | Jak mogę połączyć dwa pliki video?
Odp: | Dyskusjom na ten temat nie ma końca na mplayer-users. Przeszukaj archiwa. aby uzyskać pełną odpowiedź. Jest to skomplikowany temat i odpowiedź w dużym stopniu zależy od typu plików jakie chcesz połączyć. Pliki MPEG można przy odrobinie szczęścia powiązać w jeden plik. Dla AVI istnieją dwa narzędzia, które mogą tego dokonać: avidemux oraz avimerge (część zestawu narzędzi transcode). Możesz także spróbować MEncodera. Jeżeli masz dwa pliki o tych samych wymiarach i kodeku, spróbuj
         cat plik1 plik2 > plik3
         mencoder -ovc copy -oac copy -o plik_wyjściowy.avi -forceidx plik3.avi
Pyt: | Mój tuner działa, słyszę dźwięk i oglądam obraz korzystając z MPlayera, lecz MEncoder nie koduje dźwięku!
Odp: | Kodowanie dźwięku TV w Linuksie w tej chwili nie jest zaimplementowane, pracujemy nad tym. W tym momencie działa tylko na BSD.
Pyt: | Nie mogę zakodować napisów z DVD do AVI!
Odp: | Musisz poprawnie określić opcję `-sid`!
Pyt: | MEncoder przy starcie wykrzacza się z błędem naruszenia ochrony pamięci (segfault)!
Odp: | Zaktualizuj DivX4Linux.
Pyt: | Jak mogę zakodować tylko wybrane rozdziały z DVD?
Odp: | Użyj poprawnie opcji `-chapter`, na przykład: `-chapter 5-7`
Pyt: | Próbuję pracować z plikami 2GB+ na systemie plików VFAT. Czy to działa?
Odp: | Nie, VFAT nie obsługuje plików 2GB+.
Pyt: | Dlaczego zalecany bitrate wypisywany przez MEncodera jest ujemny?
Odp: | Ponieważ bitrate (ilość bitów na sekundę) z którym zakodowałeś audio jest za duże, aby film się zmieścił na jakimkolwiek CD. Sprawdź czy libmp3lame jest zainstalowana poprawnie.
Pyt: | Nie mogę zakodować plików ASF do AVI/DivX, ponieważ mają 1000 fps?
Odp: | Ponieważ ASF używa zmiennego frame rate (ilość ramek na sekunde), a AVI używa ustalonej wartości, musisz ustawić ją ręcznie używając `-ofps`.
Pyt: | Jak mogę wstawić napisy do pliku wynikowego?
Odp: | Po prostu przekaż opcję `-sub <nazwa_pliku>` (lub odpowiednio `-sid`, `-vobsub`) do MEncodera.

Poprzedni | Początek rozdziału | Następny
3.5. Decyzyjne Listy Edycji (Edit Decision Lists - EDL) | Spis treści | Rozdział 5. Używanie CD/DVD