7.5. Naprawianie plików AVI ze zniszczonym indeksem lub przeplotem
Poprzedni | Rozdział 7. Kodowanie z MEncoderem | Następny

## 7.5. Naprawianie plików AVI ze zniszczonym indeksem lub przeplotem

Najprostsza sprawa. Po prostu kopiujemy strumień audio i video, a MEncoder generuje indeks. Oczywiście nie naprawi to możliwych błęów w strumieniu video i/lub audio, ale za to, naprawi pliki z zepsutym przeplotem, +tak więc opcja `-ni` nie będzie tu już potrzebna.

Komenda:

    mencoder -idx wejscie.avi -ovc copy -oac copy -o wyjscie.avi

### 7.5.1. Łącznie wielu plików AVI

Efektem ubocznym funkcji naprawiania zepsutych plików AVI jest możliwości łączenia 2 (lub więcej) plików AVI:

Komenda:

    cat 1.avi 2.avi | mencoder -noidx -ovc copy -oac copy -o wyjscie.avi -

### Notatka

Komenda ta oczekuje tego, żeby `1.avi` i `2.avi` używały tego samego kodeka, rozdzielczości, szybkości strumienia (stream rate), i przynajmniej `1.avi` nie może być zepsute. Możliwe, że będziesz musiał naprawić pliki wejściowe, jak było opisane powyżej.

Poprzedni | Początek rozdziału | Następny
7.4. Kopiowanie strumienia | Spis treści | 7.6. Kodowanie przy pomocy rodziny kodeków libavcodec