7.6. Kodowanie przy pomocy rodziny kodeków libavcodec
Poprzedni | Rozdział 7. Kodowanie z MEncoderem | Następny

## 7.6. Kodowanie przy pomocy rodziny kodeków `libavcodec`

`libavcodec` umożliwia proste kodowanie do wielu interesujących formatów video i audio. Możesz kodować do następujących kodeków (mniej lub bardziej aktualne)

Nazwa kodeka | Opis
--- | ---
mjpeg | Ruchomy JPEG
ljpeg | Bezstratny JPEG
h263 | H263
h263p | H263 Plus
mpeg4 | Standtard ISO MPEG-4 (DivX 5, XVID kompatybilne)
msmpeg4 | pierwotny wariant MPEG-4 przez MS, v3 (DivX3)
msmpeg4v2 | pierwotny wariant MPEG-4 przez MS, v2 (używany w starych plikach asf)
wmv1 | Windows Media Video, wersja 1 (WMV7)
wmv2 | Windows Media Video, wersja 2 (WMV8)
rv10 | Stary kodek RealVideo
mpeg1video | MPEG1 video
mpeg2video | MPEG2 video
huffyuv | bezstratna kompresja
asv1 | ASUS Video v1
asv2 | ASUS Video v2
ffv1 | bezstratny kodek video FFmpeg

Pierwsza kolumna zawiera nazwę kodeka, która powinna być podana za opcją `vcodec`, np: `-lavcopts vcodec=msmpeg4`

Przykład z kompresją MJPEG:

    mencoder dvd://2 -o title2.avi -ovc lavc -lavcopts vcodec=mjpeg -oac copy

Poprzedni | Początek rozdziału | Następny
7.5. Naprawianie plików AVI ze zniszczonym indeksem lub przeplotem | Spis treści | 7.7. Kodowanie z wielu wejściowych plików obrazkowych (JPEG,PNG lub TGA)